

**CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ**

**A OSTATNÍCH SLUŽEB**

 **Platnost od 1.10.2022**

Betonárna Kryry zajišťuje výrobu betonové směsi dle ČSN EN 206+A2,

ČSN P 73 2404, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 312/2005 Sb., 215/2016 Sb.

Kontrola kvality je prováděna dle platných norem, dozorována Technickým a zkušebním ústavem Praha (pobočka Teplice).

**Transportbetony** dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pevnostní třída** | **Stupně vlivu prostředí** | **S1-S4 Dmax 16, 22 mm** |
| **bez DPH** | **včetně DPH** |
| C 8/10 | X0 | **1.980,-** | 2.396,- |
| C 12/15 | X0 | **2.090,-** | 2.529,- |
| C16/20 | X0, XC1-XC2 | **2.220,-** | 2.686,- |
| C 20/25 | X0,  | **2.310,-** | 2.795,- |
| XC1-XC3 | **2.360,-** | 2.856,- |
| C 25/30 | X0, XC1-XC2 | **2.420,-** | 2.928,- |
| XC3-XC4, XD1-XD2, XA1-XA2, XF1 | **2.460,-** | 2.977,- |
| C 30/37 | X0, XC1-XC2,  | **2.590,-** | 3.134,- |
| XA2, XD3, XA3, XD1-XD2, XA1, XF1 | **2.690,-** | 3.255,- |

**Podlahové betony** dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pevnostní třída** | **Stupně vlivu prostředí** | **S1-S4 Dmax 16, 22 mm** |
| **bez DPH** | **včetně DPH** |
| C 20/25 | X0, XC1-XC3 | **2.470,-** | 2.989,- |
| C 25/30 | X0, XC1-XC4, XD1-XD2, XF1, XA1-XA2 | **2.560,-** | 3.098,- |
| C 30/37 | X0, XC1-XC4, XD1-XD3, XF1, XA1-XA3XM1-XM2 | **2.670,-** | 3.231,- |



**Cementové potěry** dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Označení výrobku** | **Konzistence** | **Dmax 4 mm** | **bez DPH** | **včetně DPH** |
| CT-C7-F1 | S1, S2 | 4 | **1.840,-** | 2.226,- |
| CT-C12-F1 | S1, S2 | 4 | **1.940,-** | 2.347,- |
| CT-C16-F2 | S1, S2 | 4 | **2.160,-** | 2.614,- |
| CT-C20-F3 | S1, S2 | 4 | **2.220,-** | 2.686,- |
| CT-C25-F4 | S1, S2 | 4 | **2.290,-** | 2.771,- |
| CT-C30-F5 | S1, S2 | 4 | **2.390,-** | 2.892,- |
| CT-C35-F5 | S1, S2 | 4 | **2.460,-** | 2.977,- |

**Provzdušněné betony** dle ČSN EN 206+A2 a ČSN P 73 2404

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pevnostní třída** | **Stupně vlivu prostředí** | **S4-S5 Dmax 16, 22 mm** |
| **bez DPH** | **včetně DPH** |
| C25/30 | X0, XC1-XC4, XD1-XD2, XF1-XF3, XA1-XA2,XM1-XM2 | **2.660,-** | 3.219,- |
| C30/37 | X0, XC1-XC4, XD1-XD3, XF1-XF4, XA1-XA3,XM1-XM3 | **2.780,-** | 3.364,- |

**Kamenivo** dle ČSN EN 12620 aČSN EN 13242

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Označení výrobku** | **cena v Kč za 1 tunu** | **cena v Kč za 1m3** |
| **bez DPH** | **včetně DPH** | **bez DPH** | **včetně DPH** |
| Písek 0-4 mm P  | **400,-** | 484,- | **640,-** | 774,- |
| Písek 0-4mm T | **350,-** | 424,- | **560,-** | 678,- |
| Drť 4-8 mm P | **600,-** | 726,- | **960,-** | 1.162,- |
| Kamenivo 8-16 mm P | **500,-** | 605,- | **800,-** | 968,- |
| Kamenivo 16-22 mm P | **500,-** | 605,- | **800,-** | 968,- |
| Štěrk předrcený 0-32mm  | **500,-** | 605,- | **800,-** | 968,- |

P - přírodní těžené prané

T - přírodní těžené

V ceně je započten manipulační poplatek za nakládku na betonárně



**Ceník dopravy betonu konzistence S3, S4**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Autodomíchávač** | **Nosnost**  | **Cena Kč/km** | **Minimální cena** |
| Mercedes ACTROS | 7 m3 | **90,-** | **800,- / závoz** |
| IVECO | 8 m3 | **90,-** |  |
|  |  |  |  |
| Vykládka nad rámec manipulační doby |  |  | **220,- Kč/ 15 min.** |

**Ceník dopravy betonu konzistence S1, S2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sklápěč** | **Nosnost**  | **Cena Kč/km** | **Minimální cena** |
| Mercedes ATEGO | 6 t | **35,-** | **400,-/závoz** |
| MAN TGA | 15 t | **48,-** | **800,-/závoz** |

**Příplatky :**

- za práci od 16:00 do 22:00 hod 100,- Kč/m3

- za práci v sobotu, neděli, svátky 150,- Kč/m3

- za zimní přísady 150,- Kč/m3

- za každou i započatou ¼ hodinu 220,- Kč

 Doprava autodomíchávačem je včetně jedné manipulační doby **tj. 20 min.**

V kalkulaci dopravného je zahrnuta jízda z betonárky na stavbu a zpět, nakládka vozidla na

 betonárce a vykládka na stavbě.

Při vykládce na stavbě delší než **20 min.** se čekání na stavbě vykazuje zvlášť z povinností

 podpisu zákazníka a účtuje se ve výši **220,- Kč** za každých započatých **15 min.**

K cenám dopravného se účtuje **DPH 21% .**

****

**Ceník stavební mechanizace – Putzmeister 720TD - čerpadlo betonu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pracovní úkon**  | **MJ** | **Cena za MJ** |
| přistavení + nájezd stroje | kpl | 1.500,- |
| obsluha + provoz pumpy | hod | 1.500,- |
| přečerpání materiálu | $$ m^{3}$$ | 50,- |
| pronájem hadice | bm | 30,- |
| mytí stroje | kpl | 1.500,- |
| doprava na stavbu | km | 25,- |
| storno poplatek do 24h | kpl | 2.000,- |
| zbytečný výjezd čerpadla na stavbu | kpl | 5.000,- |