|  |
| --- |
| **Ceník konstrukčních betonů / Platnost od 1. 2. 2024** |
| Pevnostní třída |   | Krychelná pevnost po | Prostředí |
| Konzistence\* | dnech | Bez nebezpečí koroze | Koroze vlivem karbonatace | Koroze vlivem chloridů | Působení mrazu | Chem. působení |
|   |   | Velmi suché | suché nebo trvale pod vodou | mokré občas suché | středně mokré | střídavě mokré a suché | středně mokré, vlhké/ mokré občas suché | mírně nasycen vodou bez rozmraz. prostředků | mírně / značně nasycen vodou | značně nasycen vodou s rozmraz. prostředky | slabě agresivní prostředí | středně agresivní prostředí |
|   |   | X0 | XC1 | XC2 | XC3 | XC4 | XD1-2 | XF1 | XF2-3 | XF4 | XA1 | XA2 |
| KSC | S1 | 28 | 2 270 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Beton C 8/10 | S1 | 28 | 2 733 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S2 | 28 | 2 783 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Beton C 8/12,5 | S1 | 28 | 2 783 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S2 | 28 | 2 868 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Beton C 12/15 | S1 | 28 | 2 868 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S2 | 28 | 2 910 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S3 | 28 | 2 924 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S3 | 56 | 2 881 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S3 | 90 | 2 853 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Beton C 16/20 | S1 | 28 | 2 979 | 3 057 | 3 057 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S2 | 28 | 3 007 | 3 106 | 3 121 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S3 | 28 | 3 085 | 3 134 | 3 134 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S3 | 56 | 3 036 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S3 | 90 | 3 007 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Beton C 20/25 | S1 | 28 | 3 198 | 3 218 | 3 218 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S2 | 28 | 3 269 | 3 310 | 3 324 | 3 387 |   |   |   |   |   |   |   |
| S3 | 28 | 3 324 | 3 352 | 3 366 | 3 428 |   |   |   |   |   |   |   |
| S3 | 56 | 3 275 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S3 | 90 | 3 204 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Beton C 25/30 | S2 | 28 | 3 345 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S3 | 28 | 3 471 | 3 514 | 3 514 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 659 | 3 690 | 3 690 | 3 659 | 3 659 |
| S3 | 56 | 3 416 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S3 | 90 | 3 387 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Beton C 30/37 | S3 | 28 | 3 795 | 3 823 | 3 823 | 3 823 | 3 823 | 3 823 | 3 823 | 4 096 | 4 096 | 3 823 | 3 823 |
| Beton C 35/45 | S4 | 28 | 4 171 | 4 171 | 4 171 | 4 171 | 4 171 | 4 171 | 4 171 | 4 489 | 4 489 | 4 171 | 4 171 |

 \* S1 – zavlhlý beton na sklápěčku; S2 – mixový beton (hustší); S3 – mixový beton (řidší

**Ceník potěrových betonů**

|  |  |
| --- | --- |
| Pevnostní třída | Konzistence |
| C1\* | S3\*\* |
| Beton potěrový P 7,5 | 2 762 | 2 861 |
| Beton potěrový P 10 | 2 833 | 2 903 |
| Beton potěrový P 12,5 | 2 987 | 3 058 |
| Beton potěrový P 13,5 | 3 071 | 3 239 |
| Beton potěrový P 15 | 3 113 | 3 296 |
| Beton potěrový P 20 | 3 239 | 3 606 |
| Beton potěrový P 20 podl. topení | 3 521 |  - |
| Beton potěrový P 25 | 3 395 | 3 732 |
| Beton potěrový P 30 | 3 606 | 3 859 |

\* zavlhlý beton na sklápěčku; \*\* mixový beton

**Příplatky:** Kč/m3

Za zrno do 16 mm u konstrukčních betonů 95,-

Za zrno do 8 mm u konstrukčních betonů 153,-

Za betonáž po 16 hod. všední den 60,-

Za betonáž v sobotu, neděli/ nebo svátek 140,-

Zimní příplatek za teplý beton 140,-

Použití cementu CEM I 42,5 R 110,-

Likvidace nadbytečného betonu 500,-

Krychlená zkouška betonu 750,- Kč / sada 3 krychlí

**Dopravné**

Kč/km

FUSO 4x4 (3,5 t) 27,- Práce s HR 700,- Kč/h

Mercedes-Benz (8 t) 31,- Čerpání betonu 1.900,- Kč/h

Valník s HR 41,- Mytí pumpy 1.600,- Kč/h

Mix (včetně pumpomixu) 71,- Rozjezdová chemie 500,- Kč

Nájezd pumpomixu bez betonu 51,- Přídavné hadice 100,- Kč/m a den

 Čerpání drátkobetonu 30,- Kč/m3

 Použití roury při vykládce betonu z mixu 500,- Kč

 Sobotní čerpání betonu – příplatek 200,- Kč/h

* prvních 15 min zdarma

Skládání betonové směsi

* započatá druhá čtvrthodina 80,- Kč
* každá další započatá čtvrthodina 240,- Kč

Pro velké dodávky je možno domluvit smluvní cenu bez příplatků.

Při průměrné denní teplotě vzduchu menší než 5 oC účtujeme výše uvedený zimní příplatek za teplý beton.

Ceny transportbetonu se rozumí za 1 m3 uloženého a zhutněného betonu dle ISO 2736.

Uvedené ceny jsou bez sazby DPH.

Změny v ceníku vyhrazeny.

Horní Žďár 37, 377 01, Jindřichův Hradec

GPS: 49.1205592N, 15.001111E

Otevírací doba: Všední dny 6:00 – 14:00 (transportbeton v sezoně do 15:00)

 Sobota (v sezoně) 6:00 – 12:00

V případě velkého zájmu nebo po individuální dohodě se pracovní doba na transportbetonu prodlužuje.

Telefon ústředna: +420 384 321 091 Expedice: +420 602 470 928

Telefon míchací centrum: +420 724 020 900

info@hbbeton.cz [www.hbbeton.cz](http://www.hbbeton.cz)

